밧데리식 콘센트 타이머

특징  1. 입력전원과는 별도로 시계가 동작을 함으로 정전시에도 시간을

재조정 할 필요가 없음.

(공공시설, 공원,주차장, 가로등의 메인 스위치 차단후에도 사용가능)

2. 별도의 추가 배선이 필요없는 이동형 콘센트/플러그방식

3. 과부하 보호장치 및 Auto/On 절환스위치 내장

4. 시계동작은 알칼리 밧데리 1.5V용(AA) 건전지 사용 (년1회교체)

5. 동작상태 육안 확인 가능(특허획득)

6. 저소비 전류, 고효율의 씽크로너스 발진 방식채택(특허획득)

7. 정격용량 : AC220V/600(800)W, 15분단위

8. 칫수 : 60*110*49㎜