전기신문                              2009년 6월 18일

신성계전, 배터리식 절전형 타이머 출시

입력전원이 필요 없이 사용이 가능한 절전형 타이머가 나왔다.
15일 절전형 타이머 전문 제조 기업인 신성계전(대표 김종도)은 배터리를 주전원으로 사용해 별도의 입력전원이 필요 없는 ‘24시간용 배터리식 타이머’를 출시했다고 밝혔다.
이 제품은 배터리를 주전원으로 사용하기 때문에 산간도서나 공원, 조명 시설 등 자주 전원이 끊기거나 잣은 정전으로 충전식 타이머를 사용하기 어려운 곳에서 유용하게 사용될 전망이다.
특히 이 제품은 과부화 방지를 위해 퓨즈를 사용, 타이머에 연결된 기기의 손상을 원천적으로 막은 것이 장점이다.
또 오토-온(AUTO-ON)스위치를 적용해 타이머․일반 콘센트 기능을 동시에 만족했다는 것이 회사측 설명이다.
이밖에도 콤팩트한 설계를 통해 크기를 40% 정도 줄였으며, 동작 상태를 육안으로 확인할 수 있는 것도 특징이다.
김종도 대표는 “이 제품은 별도에 배선 없이 아무대서나 꽂아 쓸 수 있는 절전형 콘센트 타이머로 최근 에너지 절감붐에 적극 부응할 수 있는 제품”이라며 “특히 배터리를 입력전원으로 사용하기 때문에 사용상의 제약이 없어졌다”고 말했다.

김동우 기자 (dwkim@electimes.com)